
[bookmark: _GoBack]郎特科技12W高光效灯管替代30W传统LED灯管（4000支）合同能源管理EMC方案（含16元/支成本测算）
[bookmark: heading_0]一、项目概述
[bookmark: heading_1]1.1 项目背景
甲方现有照明系统采用30W普通LED灯管，普遍存在功率大、能耗高、光效低、光衰快、频闪明显、故障率高、年运维成本高等问题。传统灯具电光转换效率低，长期空载损耗、发热损耗大，造成企业电费浪费严重。
为实现降本增效、绿色低碳改造，本项目采用合同能源管理（EMC节能效益分享模式），由乙方全额投资、全程施工、终身运维，将原有30W传统LED灯管一对一无损替换为郎特科技12W高光效LED灯管。甲方零投入、零风险、零维护，共享节能收益，合同期满设备无偿归属甲方。
[bookmark: heading_2]1.2 项目核心参数
· 改造数量：4000支
· 改造产品：郎特科技12W高光效无频闪LED灯管（单价：16元/支）
· 替换对象：原有30W传统LED灯管
· 单支节电功率：18W
· 综合节能率：≥60%
· 合作模式：节能效益分享型EMC（乙方全额投资）
· 质保周期：整机5年原厂质保（与EMC合作周期匹配）
[bookmark: heading_3]二、产品优势与改造价值
[bookmark: heading_4]2.1 新旧灯具参数对比
	对比项目
	原有30W传统LED灯管
	郎特12W高光效灯管
	改造提升

	额定功率
	30W
	12W
	单支节电18W

	光效表现
	普通光效、光衰快、亮度偏暗
	高光效、高透光、照度均匀、无光衰
	整体照度提升10%–20%

	频闪/眩光
	低频频闪、易眼疲劳
	无频闪、防眩光、护眼照明
	作业环境大幅优化

	使用寿命
	1.5–2万小时
	≥5万小时
	寿命提升2倍以上

	故障率
	高、易烧坏、黑屏
	极低故障率、稳定耐用
	大幅减少运维成本


[bookmark: heading_5]2.2 施工改造优势
本次改造为一对一直接替换，无需改动原有灯座、线路、开关、配电系统，施工快速、零破坏、不影响甲方正常生产办公。全程断电规范施工，完工逐支通电检测、照度核验，确保一次性验收合格。
[bookmark: heading_6]三、项目投资成本核算（真实落地成本）
基于灯管单价16元/支，核算项目硬件总成本，不含甲方任何费用，全部由乙方承担。
[bookmark: heading_7]3.1 硬件设备投资
设备总价=4000支×16元/支=64000元
[bookmark: heading_8]3.2 项目综合投资（含施工、辅材、运维）
EMC项目除设备成本外，还包含运输、拆装施工、电工人工、辅材、5年质保巡检、故障更换、售后运维等费用。行业常规综合运维及施工成本按设备价30%测算：
综合施工运维成本=64000元×30%=19200元
项目总投资合计：83200元
[bookmark: heading_9]四、节能收益精准测算
[bookmark: heading_10]4.1 测算基准参数
· 照明时长：9小时/天（办公/工厂通用标准）
· 年运行天数：365天
· 工业/商业电价：0.8元/度（可按甲方实际电价微调）
· 节电差额：0.018KW/支
[bookmark: heading_11]4.2 年度耗电量核算
改造前年总耗电量：
0.03KW×9h×365d×4000支=394200度/年
改造后年总耗电量：
0.012KW×9h×365d×4000支=157680度/年
[bookmark: heading_12]4.3 节电量与节能收益
年节约电量=394200−157680=236520度/年
年均节能率=60%
年均节约电费：236520×0.8=189216元/年
[bookmark: heading_13]4.4 投资回本周期测算（核心EMC数据）
项目总投资83200元，年节能收益189216元
静态回本周期：约5.3个月
本项目投资极低、节电收益极高，回本速度快、项目风险极低，属于优质稳收益照明EMC项目。
[bookmark: heading_14]4.5 隐性收益
改造后灯具超长寿命、低故障，每年为甲方节省维修、换灯、人工运维成本2–5万元；同时灯具低发热，降低空调制冷负荷，进一步实现综合节能；绿色改造可助力企业完成节能减排考核、提升企业低碳形象。
[bookmark: heading_15]五、EMC合作模式与收益分成方案
[bookmark: heading_16]5.1 合作模式说明
本项目采用节能效益分享型EMC模式，乙方承担全部设备、施工、运输、运维、质保成本，甲方零投资、零费用、零风险。合同期内双方按比例分享节电收益，合同期满全部灯具设备无偿归甲方所有，后续100%节电收益归甲方。
[bookmark: heading_17]5.2 合作期限
合作周期：5年（60个月），与灯具5年原厂质保完全同步，全程保障设备稳定运行。
[bookmark: heading_18]5.3 最优分成比例（适配本项目低成本高收益特性）
结合项目短回本、高收益特点，制定双方共赢的合理分成方案：
· 第1–2年（快速回本阶段）：乙方70%、甲方30%
甲方年纯收益：189216×30%≈5.68万元
· 第3–5年（高让利阶段）：乙方50%、甲方50%
甲方年纯收益：189216×50%≈9.46万元
[bookmark: heading_19]5.4 五年总收益核算
甲方五年累计节能收益：5.68×2 + 9.46×3 = 39.74万元
乙方五年分成收益：总节电收益94.6万元−甲方收益39.74万≈54.86万元
乙方扣除投资8.32万，项目五年纯利润约46.54万元，双方互利共赢。
[bookmark: heading_20]5.5 结算方式
· 结算周期：按月/季度结算（双方协商确定）
· 数据核定：电表实测+理论核算双向校验，数据透明可查，双方签字确认
· 支付方式：对账无误后甲方按期支付乙方分成款项
[bookmark: heading_21]5.6 合同期满权益
5年合同到期后，4000支郎特高光效灯管全部无偿移交甲方，设备剩余使用寿命仍可达3年以上，甲方永久独享全部节能收益，乙方仅提供成本价维保服务。
[bookmark: heading_22]六、双方权利与义务
[bookmark: heading_23]6.1 甲方权利义务
· 免费提供施工场地，配合现场勘查、施工、验收工作；
· 正常合规使用照明设备，不得私自拆除、改装设备；
· 按时核对节能数据，按合同约定结算分成；
· 享有合同约定节能收益，全程监督项目施工与运维。
[bookmark: heading_24]6.2 乙方权利义务
· 全额承担项目所有投资、施工、辅材、运输费用；
· 负责设备安装、调试、验收，确保照度、节能指标达标；
· 合同期内免费维修、免费更换、免费巡检，24小时故障响应；
· 按月提供能耗数据报表，配合甲方对账结算；
· 合同期满无条件移交全部设备产权。
[bookmark: heading_25]七、质保与运维保障
[bookmark: heading_26]7.1 质保服务
本项目郎特科技12W高光效灯管原厂质保5年，覆盖整个EMC合作周期。合同期内任何设备质量问题、光衰超标、故障损坏，乙方无条件免费更换，甲方零费用。
[bookmark: heading_27]7.2 常态化运维
· 季度上门巡检：排查隐患、清洁灯具、检测照度与功耗；
· 24小时售后响应，48小时内现场修复故障；
· 建立专属项目运维档案，全程记录设备运行、能耗、维修数据。
[bookmark: heading_28]八、风险管控
· 投资风险：乙方全额投资，甲方零资金风险；
· 节能风险：实测节能率稳定60%，若未达标乙方无偿整改、补足收益差额；
· 运维风险：合同期所有维修、更换成本由乙方承担；
· 政策风险：项目符合国家节能减排政策，可协助甲方申报节能补贴。
[bookmark: heading_29]九、项目实施流程
现场勘查→方案确认→合同签署→备货进场→错峰施工→调试验收→正式运营→按期分成→期满无偿移交
[bookmark: heading_30]十、项目总结
本项目以16元/支低成本高光效灯管完成4000支照明节能改造，总投资仅8.32万元，年均节电23.65万度、年省电费近19万元，节能率稳定60%，投资回本周期仅5个多月。依托EMC零投资合作模式，甲方无需任何投入，五年可稳获近40万元纯节能收益，同时彻底解决传统灯具高能耗、高故障、高运维成本痛点，优化现场照明环境，兼具极高的经济效益与绿色社会效益，是低投入、高回报、零风险的优质节能改造项目。
|（注：部分内容可能由 AI 生成）

